**Zadání akce „Terénní úpravy bývalého kostela ve Fukově – I. etapa“**

Předmětem akce je odklizení sutin po odstřeleném kostele sv. Václava ve Fukově z prostoro bývalá stavby, Kubatura suti byla geodeticky zaměřena (zadavatel má výkres k dispozici) a její množství vyčísleno na 1.575 m3 suti (převážně žulových kamenů). Záměrem zadavatele je tuto suť z prostoru, kde kostel stával, odklidit na sousední nevyužívaný pozemek 130/10 a nevyužitou část pozemku p. č. 130/7 do prostoru bývalé fary. Pomocí mechanizace tak bude suť postupně odklízena a převážena do tohoto do 100 metrů od místa bývalého kostela vzdáleného místa a hrubě rovnána do přibližného profilu dle řezu. Pařezy rostoucí v sutinách budou vytrhány a uloženy k zásypu spolu se sutí. Dle uvážení účastníka bude suť převážena přímo bagrem či nakládána a nákladní automobil. Zadavatel toto nechává na rozhodnutí a know-how každého účastníka.

Sutí primárně budou zasypávány nerovnosti v celém prostoru (jež byl v únoru 2025 kompletně vyčištěn od náletových dřevin) do výškové úrovně upravené plochy hřbitova a teprve posléze skládán val ze suti. Suť z prostoru bývalého kostela bude odklízena až do úrovně předpokládané žulové podlahy kostela z velkoformátových žulových placáků. Pokud bude podlaha dochována, zhotovitel vyvine maximální úsilí na co nejmenším poškození této podlahy. Zachován bude rovněž kus stojící zdi původního kostela v místě apsidy v délce cca 4 metry a výšce 1,5 metru.

Příloha: Situační výkres se řezem